**采购需求**

**一、商务要求**

**1、标的提供时间及地点**

标的提供时间：合同签订后3个工作日完成供货并安装。

标的提供地点：哈尔滨理工大学荣成学院内指定地点（山东省荣成市学院路2006号）。

**2、 支付期次设置：**

支付期次: 供货完毕且验收合格后，一次付清。

支付比例：供货完毕且验收合格后，一次付清。

支付说明：成交供应商按要求提供发票。

1. **验收要求设置**

验收批次

1）成交供应商在交货及验收活动中必须遵守采购人的有关规定。

2)成交供应商负责本次采购产品的运抵采购人指定的交货地点后，由采购人严格按照询价采购文件、响应文件及答疑记录进行验收。

验收要求

1)最终验收：在收到成交供应商书面验收通知后，由采购人尽快组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收。

**二、服务要求**

1）质保期：一年

2）供应商应按谈判文件、投标（响应）文件及在响应过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

三、**采购标的及技术参数要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品或服务名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **预计单价（元)** | **预计总价（元)** | **规格/型号/完整技术参数** |
| 1 | 自动控制器备用电源 |  | 3 | 个 | 900 | 2700 | 品牌参数： 火灾自动报警器备用电源HBB5A/DIP（需与现有报警系统匹配 ） |
| 2 | 自动控制器备用电源电池 |  | 20 | 个 | 230 | 4600 | 品牌参数： 火灾自动报警器备用电源HBB6A/DIP（需与现有报警系统匹配 ） |
| 3 | 电动卷帘门控制柜 |  | 3 | 个 | 300 | 900 | 品牌参数：消防卷帘三相控制柜，执行386-2202标准，具备主备电自动切换功能。 |
| 4 | 电动卷帘门控制柜备用电池 |  | 30 | 个 | 120 | 3600 | 品牌参数：12v5ah |
| 5 | 防火门顺序器 |  | 20 | 个 | 30 | 600 | 品牌参数：SUS304不锈钢材质，适用于双开防火门，支臂长度≥285mm（±2mm），厚度≥12mm（±2mm）,金属滚轮**（需协助更换安装）** |
| 6 | 环氧防腐漆 |  | 10 | 升 | 60 | 600 | 品牌参数：与原有防火门颜色（灰色）相近，防火门镀锌板附着力不低于1级.**(需协助除锈涂刷)** |
| 7 | 室外消防栓保温罩 |  | 10 | 个 | 135 | 1350 | 品牌参数：聚氨酯保温材质，玻璃钢外壳，800(高)×500（直径）mm（±2mm）须有3C认证，厚度不小于50mm（±2mm）. |
| 8 | 消防栓专用扳手 |  | 10 | 个 | 32 | 320 | 品牌参数：国标,开口56mm（±2mm），金属铸造，总长≥440mm（±2mm）。 |
| 9 | 8KG灭火器全箱 |  | 20 | 个 | 100 | 2000 | 品牌参数：680\*400\*200mm（±2mm）,金属，红色，2支灭火器专用储放箱，非半截箱。 |
| 10 | 8KG灭火器半箱 |  | 20 | 个 | 40 | 800 | 品牌参数：210\*400\*200mm（±2mm）,金属，红色，2支灭火器专用储放箱，半截箱。 |
| 11 | 1.4米消防柜 |  | 3 | 个 | 600 | 1800 | 品牌参数：1400\*90\*400mm（±2mm），微型消防站专用。**（需放置指定位置）** |
| 12 | 疏散指示贴 |  | 200 | 张 | 10 | 2000 | 品牌参数： PVC材质，加强夜光，哑光膜，3M强力背胶，尺寸140\*290mm（±2mm） |
| 13 | 疏散指示（右向） |  | 100 | 个 | 55 | 5500 | 品牌参数： 阻燃材料+铝合金框+玻璃罩，外形尺寸300\*145mm（±2mm）,220V50Hz,led DC 3.0V,应急时间≥90分钟，亮度≥300cd㎡（中国消防产品信息网注册产品，满足新国标，拥有证书及编号） |
| 14 | 疏散指示（左向） |  | 120 | 个 | 55 | 6600 |
| 15 | 安全出口 |  | 120 | 个 | 55 | 6600 |
| 16 | 疏散指示（右向）（嵌入式） |  | 100 | 个 | 68 | 6800 | 品牌参数： 阻燃材料+铝合金框+玻璃罩，外形尺寸430\*280mm（±2mm）,220V50Hz,led DC 3.0V,应急时间≥90分钟，亮度≥300cd㎡（中国消防产品信息网注册产品，满足新国标，拥有证书及编号） |
| 17 | 疏散指示（左向）（嵌入式） |  | 120 | 个 | 68 | 8160 |
| 18 | 火灾显示盘 |  | 10 | 台 | 510 | 5100 | 品牌参数：JBF-VDF-3060A**（需与现有报警系统匹配 ）** |
| 19 | 手动报警按钮 |  | 50 | 个 | 75 | 3750 | 品牌参数：J-SAP-JBF-301/P 24V（需与现有报警系统匹配 ） |
| 20 | 声光报警器 |  | 10 | 台 | 60 | 600 | 品牌参数：JBF-VM3372B 声压＞80db（需与现有报警系统匹配 ） |
| 21 | 壁挂应急灯 |  | 100 | 个 | 65 | 6500 | 品牌参数： 铝合金框,双灯头，220V50Hz,led DC 3.0V,应急时间≥90分钟，光通量≥50LM（中国消防产品信息网注册产品，满足新国标，拥有证书及编号） |
| 22 | 烟感探测器 |  | 200 | 台 | 59 | 11800 | 品牌参数： JTY-GD-JBF-4100（探测器+底座）（需与现有报警系统匹配 ） |
| 23 | 带接头水带 |  | 50 | 个 | 175 | 8750 | 品牌参数： 聚氨酯消防水带8-65-20（含水带、接口、水枪、卡箍。）（接口、水枪头：T5热处理的高强度航空铝合金，表面阳极氧化处理，QZ3.5/7.5）（必要时配合采购方对产品进行测试）（中国消防产品信息网注册产品，满足新国标，拥有证书及编号）（**需协助更换安装**） |
| 24 | 消防柜门 |  | 20 | 个 | 135 | 2700 | 品牌参数： 1600\*700mm（±2mm）箱体用铝合金带框玻璃门（铝合金 型材厚度不小于1.2mm，关闭后与框面齐平，箱门与框体间缝隙不大于2mm,开启灵活。玻璃厚度不小于4mm,需安装牢固，且喷有尺寸不小于100\*80mm（±2mm）“消火栓”字样。）（**需协助更换安装**） |