**采购需求**

**一、商务要求**

**1、标的提供时间及地点**

标的提供时间：接到甲方通知后1个工作日完成。

标的提供地点：哈尔滨理工大学荣成学院内指定地点（山东省荣成市学院路2006号）。

**2、 支付期次设置：**

 支付期次: 供货完毕且验收合格后，一次付清。

支付比例：供货完毕且验收合格后，一次付清。

支付说明：成交供应商按要求提供发票。

1. **验收要求设置**

验收批次

 1）成交供应商在交货及验收活动中必须遵守采购人的有关规定。

2)成交供应商负责本次采购产品的运抵采购人指定的交货地点后，由采购人严格按照询价采购文件、响应文件及答疑记录进行验收。

验收要求

1)最终验收：由采购人组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收。

**二、服务要求**

1）供应商应按谈判文件、投标（响应）文件及在响应过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

三、**采购标的及技术参数要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品或服务名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **预计单价** | **预计总价** | **规格/型号/完整技术参数** |
| 1 | 变电所绝缘保护试验 |  | 4 | 项 | 7000.00  | 28000.00  |  1、具有相关的绝缘保护试验能力，同时具有承装（修、试）电力设施许可证四级及以上和安全生产许可证。2、院内3个变电所（2台1600KVA、1台2500KVA、1台4000KVA，共计4台变压器）由乙方负责绝缘保护试验。3、乙方在高压绝缘保护试验过程中要严格执行操作流程，对所有变压器均要进行电压调整、接地阻值测试、35KV高压自动控制动作及绝缘测试、高低压母排、开关及所属自动保护装置的动作和绝缘试验等。4、乙方在试验过程中应服从甲方的管理,服从甲方有关规章制度。5、乙方在试验时所发生的一切安全意外均由乙方承担。6、代表甲方向电业主管部门办理登记备案。7、乙方在试验过程中注意保护环境,工完场清。 |