**采购需求**

**一、商务要求**

**1、标的提供时间及地点**

标的提供时间：签订合同后7天内

标的提供地点：哈尔滨理工大学荣成学院内指定地点（山东省荣成市学院路2006号）。

**2、 支付期次设置：**

支付期次: 供货完毕且验收合格后，一次付清。

支付比例：供货完毕且验收合格后，一次付清。

支付说明：成交供应商按要求提供发票。

1. **验收要求设置**

验收批次

1）成交供应商在交货及验收活动中必须遵守采购人的有关规定。

2)成交供应商负责本次采购产品的运抵采购人指定的交货地点后，由采购人严格按照询价采购文件、响应文件及答疑记录进行验收。

验收要求

1)最终验收：在收到成交供应商书面验收通知后，由采购人尽快组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收。

**二、服务要求**

1）质保期：一年

2）供应商应按谈判文件、投标（响应）文件及在响应过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

三、**采购标的及技术参数要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品或服务名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **预计单价（元)** | **预计总价（元)** | **规格/型号/完整技术参数** |
| 1 | 分类垃圾桶 | 240L | 114 | 个 | 350.00 | 39900.00 | 1. 材料：高密度聚乙烯（HDPE原生料）；   2.外桶方形长宽高：长58cm(±2cm),宽73cm(±2cm),高102cm(±2cm);  3.温度在-30℃至65℃的气温下，不变形，不开裂；  4.橡胶轮与底轴连接方式：直接插入，自然固定，防止盗卸；  5.分类标识（喷绘），按甲方要求；  6.颜色为常规绿色，红色，灰色，蓝色(按甲方要求)；  7.揭盖式；  8.实心车轮，坚固耐用，轮轴实心钢轴，并做防腐处理，轮毂及辋圈应采用高密度聚乙烯，轮胎应采用橡胶材质；  9.桶壁厚度>4.0mm，桶盖厚度>2.5mm，桶底厚度>4.0mm  10.提供质检报告复印件，加盖公章； |