**采购需求**

**一、商务要求**

**1、服务提供时间及地点**

 服务提供时间：合同签订后7个工作日内

 服务提供地点：哈尔滨理工大学荣成学院内指定地点（山东省荣成市学院路2006号）。

**2、 支付期次设置：**

 支付期次: 服务完毕且验收合格后，一次付清。

支付比例：服务完毕且验收合格后，一次付清。

支付说明：成交供应商按要求提供发票。

1. **验收要求设置**

验收批次

 1）成交供应商在交货及验收活动中必须遵守采购人的有关规定。

2)成交供应商负责本次采购产品的运抵采购人指定的交货地点后，由采购人严格按照询价采购文件、响应文件及答疑记录进行验收。

验收要求

1)最终验收：在收到成交供应商书面验收通知后，由采购人尽快组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收。

**二、服务要求**

1）供应商应按谈判文件、投标（响应）文件及在响应过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2）设计方案合理，方案既经济又能满足电业局送电验收标准要求。

3）现场勘查所需设施设备等工具均由乙方提供。

4)设计方案内容：

1、35KVA线路开关箱（1进2出）的一二次设计。

2、2#配电室变压器基础及35KVA开关柜基础的土建工程的设计。

3、2#配电室内（安装变压器（S11-1600/35）1台，安装高压柜（GIM-40.5）3台，安装直流系统一套）的一二次系统的设计。

4、阻燃交联乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 ZR-YJV22 35kV 70㎡ 三芯 安装及高压电缆终端制作和调试。

5、高压棒式支柱绝缘子安装、变电 (铜)母线伸缩节的安装。

6、安装隔离网、墙体开洞，安装甲级防火门、安装空调柜机等满足电业验收为标准的设计。